## DAKKAP

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Dakkap, gecombineerde aanzuig/uitblaas.
3. Type: ADK
4. Constructie: schuinstaande schoepen met waterkering,

…….gaas aan de binnenzijde.

1. Afmetingen (lxbxh) (mm): .....
2. Materiaal: aluminium.
3. Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....
4. Debiet (m3/h): .....
5. Weerstand (Pa): .....
6. Vogelgaas of insectengaas
7. Dakopstand:
8. Toebehoren:
9. bevestigingsmiddelen...

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtkap voor luchttoevoer

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtkap voor luchtafvoer

