## KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Instelbaar hoog inducerend rondkanaalrooster.
3. Type: RRTC-6. \.....
4. Toevoer
5. Constructie: binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.
6. Debiet (m3/h): .....
7. Weerstand (Pa): .....
8. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
9. Worp (m): .....
10. Afmetingen (bxh) (mm): ....
11. Kanaal diameter (mm): ....
12. Materiaal.....
13. Oppervlaktebehandeling.....
14. Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....
15. Toebehoor: Debietregelaar
16. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retourrooster hoog inducerend voor inbouw in een rondkanaal.

