## PLAFONDROOSTER WERVEL

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, wervel vaste schoep.
3. Type: RWTF-.....
4. Toevoer.
5. Vorm: rond.
6. Montagewijze: onder plenum box.
7. Debiet (m3/h): .....
8. Weerstand (Pa): .....
9. Worp (m): .....
10. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
11. Afmetingen (bxh) (mm): .....
12. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
13. Materiaal, rooster: aluminium.
14. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
15. Plenum box: TKDV(I)-
16. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
17. materiaal: staalplaat.
18. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
19. Toebehoren:
20. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster wervel rond voor montage vast plafond of verlaagd plafond.

