## PLAFONDROOSTER WERVEL

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, wervel vaste schoepen met een

gebogen schoepen lijn.

1. Type: WSDT.....
2. Retour.
3. Vorm: vierkant.
4. Montagewijze: inleg.
5. Debiet (m3/h): .....
6. Weerstand (Pa): .....
7. Worp (m): .....
8. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
9. Afmetingen (bxh) (mm): .....
10. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
11. Materiaal, rooster: aluminium.
12. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
13. Plenum box: SDDSE(I)-
14. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
15. materiaal: staalplaat.
16. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
17. Toebehoren:
18. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster wervel vierkant voor montage in verlaagd plafond.

