## WAND-KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Toevoerrooster wand-kanaalrooster.
3. Type: ALM(2). \.....
4. Toevoer
5. Constructie: -vast binnenwerk.

-1e rij 15gradenschoep,schoepdikte 6mm,

schoepsteek 12,5mm

-2e rij schoepen instelbaar

1. Debiet (m3/h): .....
2. Weerstand (Pa): .....
3. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
4. Worp: …..
5. Afmetingen (bxh) (mm): ....
6. Rand:…..
7. Materiaal: aluminium
8. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
9. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
10. Toebehoor: -Debietregelaar
11. Plenum box: Type GP \ GKP
12. Aansluiting:…..
13. Materiaal: staalplaat
14. Geïsoleerd \ ongeïsoleerd
15. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster voor inbouw in wand, vensterbank of rechthoekig kanaal.

