## WAND-KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Instelbaar hoog inducerend wand-kanaalrooster.
3. Type: RTC-6. \.....
4. Retour
5. Constructie: -binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.
6. Debiet (m3/h): .....
7. Weerstand (Pa): .....
8. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
9. Worp (m): .....
10. Afmetingen (bxh) (mm): ....
11. Rand:…..
12. Materiaal: aluminium
13. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
14. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
15. Toebehoor: -Debietregelaar
16. Plenum box: Type GR \ GKR
17. Aansluiting:…..
18. Materiaal: staalplaat
19. Geïsoleerd \ ongeïsoleerd
20. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster voor wand inbouw of rechthoekig kanaal.

