## WAND-KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Instelbaar hoog inducerend wand-kanaalrooster.
3. Type: RTC(C)-6. \.....
4. Toevoer
5. Constructie: -binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.

-rooster zonder rand

1. Debiet (m3/h): .....
2. Weerstand (Pa): .....
3. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
4. Worp (m): .....
5. Afmetingen (bxh) (mm): ....
6. Materiaal: aluminium
7. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
8. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
9. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoerrooster voor inleg in vensterbank of koof.

