## PLAFONDROOSTER LAMELLEN HEPAFILTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, lamellen inclusief Plenum met Hepafilter
3. Type: DF-41..... \
4. Hepa toepassing
5. Vorm: vierkant.
6. Montagewijze: Onder (uitneembaar)
7. Debiet (m3/h): .....
8. Weerstand (Pa): .....
9. Worp (m): .....
10. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
11. Aansluitafmeting (bxh) rooster(mm): .....
12. Materiaal, rooster: aluminium.
13. Kleur (RAL): (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
14. Hepa filter plenum box: HP-T \ HP-S
15. LUKA D.
16. Aansluitdiameter plenum box rond (mm): .....
17. aansluiting boven of zij kant
18. materiaal: staalplaat RAL 9010
19. Ongeïsoleerd.
20. Filter type : Hepa type TA-2-FS-14-G2-F3
21. Toebehoren:
22. Bevestigingsmiddelen....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht rooster lamellen incl. Plenum en Hepafilter, montage in plafond.

