## ROZET

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Uitvoering: Toevoerventiel.
3. Type: ZV
4. Materiaal: staal.
5. Kleur (RAL) 9010
6. Aansluitingen:
7. Diameter (mm): …….
8. Montagewijze: montagering.
9. Debiet (m3/h): .....
10. Instelbaar
11. Toebehoren:
12. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster voor montage in vast plafond of verlaagd plafond.

